**FUORISALONE 2015**

**ISOFIREGLAS**

In anteprima lunedì 13 aprile dalle ore 15

e successivamente dal 14 al 19 aprile 2015 dalle ore 10 alle ore 21

c/o **Hotel nhow** (1° piano galleria) – **Via Tortona 35, Milano**

In occasione del Fuori Salone 2015, **San.Co Costruzioni Tecnologiche** è presente all’Hotel nhow in via Tortona 35 a Milano, nella zona simbolo della settimana del FuoriSalone milanese, all’interno dell’**evento collettivo Design Stories dal 14 al 19 aprile con orario 10-21 e in anteprima lunedì 13 aprile dalle ore 15.**

San.Co presenta l’**innovativa vetrata tagliafuoco** nella classe EI fino a 120': **ISOFIREGLAS** è vetro resistente al fuoco **massimamente trasparente** poiché giuntato a giorno, ovvero con lastre semplicemente accostate tra loro, che possono essere sagomate e inclinate. Il risultato è un insieme **sicuro**, **luminoso**, **moderno** e con una linea raffinata ed elegante. Ogni **designer** potrà così realizzare i propri **progetti** e nel contempo vedrà garantite le condizioni di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.

All’interno dei quattro piani della location saranno allestiti eventi ed esposizioni di importanti aziende del mondo del design; San.Co partecipa in qualità di **sponsor tecnico della Fondazione Aldo Morelato**, la quale espone a sua volta prestigiose opere del Museo MAAM.

L’installazione di San.Co prevede l’utilizzo del vetro tagliafuoco per la creazione di un **elegante gioco di trasparenze**: una lastra inclinata di vetro ISOFIREGLAS 30' di spessore 17 mm si interseca con due lastre trapezoidali di vetro ISOFIREGLAS 120' da 52 mm. Il tutto è sorretto da una struttura di sostegno in tubolare di acciaio lavorato su un **progetto architettonico esclusivo**.

**Progettazione** *San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA*

**Struttura** *F.lli Galli –* Rovereto



**Vetro** *Picco & Martini –* Torino

**Analisi strutturale** Studio Ing. Ruele – Rovereto

**San.Co a EXPO 2015**

**Expo 2015** è l’Esposizione Universale che si terrà **a Milano** **dal primo maggio al 31 ottobre 2015** e rappresenterà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e sulla nutrizione a livello mondiale. Le porte di **San.Co** saranno un elemento fondamentale delle strutture finite perché **in grado di soddisfare** quei **requisiti estetici**, **di resistenza e di protezione dal fuoco** che sono indispensabili per la vivibilità di ambienti futuristici come quelli dell’Expo.

**Padiglioni**

Gli **Emirati Arabi Uniti**, la **Svizzera** e il **Belgio** adotterannole **porte di San.Co** per la realizzazione dei loro padiglioni pensati per unire elementi caratteristici della tradizione del paese di origine con le eccellenze del territorio italiano. Il padiglione degli Emirati Arabi Uniti si estende su uno spazio complessivo di 4.386 metri quadri e all’esterno presenta muri di sabbia increspata dal vento alti dodici metri. Per esso sono state utilizzate **porte in legno laccate tagliafuoco REI 120’ e REI 60’** e porte in legno laccate non tagliafuoco. Il **montaggio a filo parete** è stato eseguito secondo il **disegno di Sir Norman Foster**.

Le parti più significative del padiglione svizzero sono invece le torri, la terrazza di legno e gli edifici con tetto a due spioventi che alludono ai tradizionali paesini svizzeri. Per essi sono state selezionate **porte in legno laccate e porte tagliafuoco in acciaio**.

Il padiglione belga è un modello ridotto di un'eccellente soluzione di pianificazione urbana. La struttura stessa è ecosostenibile e rappresenta un ottimo modello di una città responsabile, vivace e interattiva. A delimitare i suoi ambienti ci sono **porte in legno tagliafuoco** e non.

**Cluster**

I Cluster sono spazi espositivi che raggruppano numerosi paesi in aree tematiche con spazi comuni, pur lasciando loro uno spazio espositivo proprio. Queste strutture sviluppano così la filiera alimentare attraverso spazi funzionali come mercati, mostre, eventi e degustazioni. San.Co fornirà **porte in legno con finitura HPL speciale e porte tagliafuoco in acciaio** per il Cluster dedicati a Cereali e Tuberi, Bio-Mediterraneo, Isole e Zone Aride.

**Da sempre San.Co ricerca nuove soluzioni di porte tagliafuoco** per riuscire a soddisfare continuamente anche le richieste più esigenti in materia di sicurezza e di pregevole fattura.

**ISOFIREGLAS**

ISOFIREGLAS è un **principio**: un sistema di compartimentazione tagliafuoco che fa della trasparenza e della flessibilità progettuale i propri punti di forza.

ISOFIREGLAS è distribuito e installato in Italia in **esclusiva** da San.Co e rivoluziona il concetto di parete divisoria tagliafuoco: possono essere soddisfatti i parametri EI fino a 120'.

ISOFIREGLAS è un prodotto nuovo che permette di raggiungere gli **standard qualitativi** più elevati e una straordinaria efficienza complessiva del sistema.

ISOFIREGLAS è **massima trasparenza** perché è giuntato a giorno, ovvero con lastre semplicemente accostate tra loro.

ISOFIREGLAS è la **combinazione perfetta** di sicurezza, resistenza al fuoco e diffusione di luce naturale attraverso un design innovativo.

ISOFIREGLAS è la chiave per realizzare **progetti importanti**: una nuova vetrata tagliafuoco, un nuovo modo di progettare e rivedere strutture prestigiose esaltando gli spazi e le particolarità dell’ambiente; la sicurezza e l’estetica sono un’unica soluzione di eleganza e modernità.

ISOFIREGLAS: **design** ed elevati contenuti tecnologici si fondono per garantire la massima sicurezza per ogni tipo di ambiente e sostenere così il massimo rispetto della struttura architettonica.

Con il sistema ISOFIREGLAS il progettista può veder realizzati i propri progetti; nel contempo vedrà garantite le condizioni di **resistenza al fuoco** e di durata dei manufatti nel tempo.

ISOFIREGLAS può essere **personalizzato** a piacere, unendo principi di design e la massima sicurezza. Materiali, colori, dettagli rendono la vetrata ancora più diversa e unica, esaltando l'ambiente in cui viene installata.

ISOFIREGLAS è un prodotto realizzato **su misura** delle richieste del progettista per unire trasparenza e resistenza al fuoco.

**ISOFIREWOOD**

Le **porte tagliafuoco in legno** di San.Co garantiscono fino a 120 minuti di **sicurezza** e **protezione dal fuoco**, oltre a al comfort dell’**abbattimento acustico**.  A una o due ante, cieche o vetrate, **sono estremamente personalizzabili** per decorazioni, finitura e accessori da utilizzare. Un prodotto interessante è la porta **Va & Vieni**: è una porta in legno che resiste al fuoco e può avere gli oblò in vetro, ma è anche senza serrature e si apre sia a tirare che a spingere. È la soluzione per tutti i problemi di funzionalità e di spazio, anche per porte sui percorsi di fuga. Le innovative **porte EVO** uniscono invece la massima affidabilità delle porte tagliafuoco a una resa estetica superiore, grazie alla vasta scelta di accessori certificati e alle finiture nelle dimensioni e nelle configurazioni più richieste.

**I prodotti di San.Co sono installati nei più importanti progetti in Italia e all’estero**: Francia, Svizzera, Inghilterra, Irlanda, Austria, Slovenia, Russia, Egitto, Etiopia, Kuwait, EAU e altri ancora, ogni volta affrontando assetti normativi diversi ma sempre con la garanzia della massima qualità.

**NON SCHERZIAMO CON IL FUOCO**

**La sicurezza, quella vera, non è fatta soltanto di parole.**

San.Co Costruzioni tecnologiche SpA produce e propone soluzioni tagliafuoco in legno e vetro, porte per interni, cieche e vetrate, e porte ad abbattimento acustico. Grazie ad una filiera ben consolidata l’azienda offre un servizio completo: dalla progettazione sino alla fornitura, all’installazione e alla certificazione dei manufatti. San.Co unisce resistenza al fuoco e abbattimento acustico per proporre soluzioni complete e sicure.

Porte tagliafuoco per la sicurezza delle persone; questo è il concetto che ci guida dal 1989 nella ricerca di materiali e tecniche costruttive sempre nuove, perché quando è in gioco la vita non è proprio il caso di scherzare.

Da anni grazie a collaboratori e partners qualificati, offriamo la più completa gamma di porte tagliafuco in legno e vetro per soddisfare le più complesse richieste dei clienti.

Continua ricerca della qualità ed affidabilità, ci guidano ogni giorno nel ricercare soluzioni nuove adatte a garantire e soddisfare le incessanti evoluzioni in materia di resistenza al fuoco e sicurezza. La ricerca e l’innovazione sono un settore fondamentale all’interno dell’azienda; l'attività di SanCo è certificata e garantita da apposite procedure che permettono di fornire un prodotto sempre più sicuro grazie a processi di produzione adeguati.